|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ижевск +7-912-444-92-01  Казань +7- 987-266-56-38  Краснодар +7-989-286-21-45  Волгоград +7-927-510-23-02  Ростов +7 -918-999-17-66  Нефтекамск +7-937-315-69-69  Руководитель:  Геннадий +7-912-852-65-03 |  | |
| https://aspekt-avto.ru/files/products/368_main%20%281%29.560x560.jpg?9e84e37b58505bd84ca2ce17d08f8fcc | **RT-5268**  Ударный пневмогайковерт, корпус металлический, ,,,, /  Шпиндель - 1/2"  Максимальное усилие - 700 Нм Расход воздуха - 133л/мин Максимальное давление на входе - 6,2 бар  Количество оборотов - 7000об/мин | 5.600 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/aef/1315_916_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/aef15046adafac62aa2977fe7c39b5dc.jpg | **ES12402**  Ударный пневмогайковерт, 1/2", крутящий момент 760Нм, пневматический, профессиональный,  шиномонтажный. Полностью  металлический корпус. Механизм гайковерта – Twin Hammer (двойной ударный молоток). Гайковерт оснащен реверсом, регулировкой скорости вращения вала. | 4.900 |
| Гайковерт пневматический RT-5280, 1/2", 1492Нм, 8500об/мин | **RT-5275**  Ударный пневмогайковерт Корпус композитный Шпиндель - 1/2"  Максимальное усилие - 950НмРасход воздуха - 145л/мин  Максимальное давление на входе - 6,2бар  Количество оборотов - 7500об/мин | 6.550 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/67e/1338_909_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/67e786c61b9b6dba05c944e431d8689f.jpg | **ES12016**  Пневмогайковерт ударный 1/2", крутящий момент  850Нм. Полностью металлический корпус. Для тяжелых условий эксплуатации в шиномонтажных мастерских, автосервисах и производственных предприятиях.  Механизм – Twin Hammer (двойной ударный молоток). Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента. | 5.750 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://www.rossvik.moscow/upload/iblock/cec/ox8i29yddq5h0engln3rqy8rosbwapml/ee66baa1e09d11eb93a10025900c6425_7f7e70dae3a111eb93a10025900c6425.jpeg | **RT-5265**  Ударный пневмогайковерт Корпус металлический, Шпиндель - 1/2" Максимальное усилие - 850Нм Расход воздуха - 145л/мин Максимальное давление на входе - 6,2 бар  Количество оборотов 7500об/мин  Резьба на входе - 1/4"Вес - 2,6кг | 5.230 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/c51/1439_970_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/c51d4c108791b075b3c92308d4b60454.jpg | **ES3501**  Гайковерт пневматический ударный 1/2”. Крутящий момент 850Нм. Вес: 2,5 кг. Облегченный композитный корпус. Реверс,  регулировка крутящего момента – 3 режима. Механизм – Twin Hammer (двойной молоток). Рекомендуемое применение – шиномонтажные и слесарные мастерские, автотранспортные предприятия, автосервисы и производственные предприятия. | 6.150 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/830/1366_916_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/830d3f0914774f5421508dd937c75dfe.jpg | **ES4201**  Ударный пневмогайковерт на 1/2 дюйма. Крутящий момент 980Нм. Вес: 2,3 кг. Реверс, регулировка скорости. Для ПРОФИ! Механизм –  Twin Hammer (двойной  молоток). Композитный корпус делает его на треть легче и мощнее!  Изготовлен из алюминия и морозо/удароустойчивого  пластика. Идеально подходит для шиномонтажа и автосервиса. | 7.450 |
| Гайковерт пневматический RT-5277, 1/2", 1492Нм, 8800об/мин, 8бар, 2,7кг от "Rossvik-SHOP" | **RT-5277**  Ударный пневмогайковерт Металлический корпус Шпиндель - 1/2"  Максимальное усилие - 1492Нм; Расход воздуха - 240л/мин;  Максимальное давление на входе - 8 бар;  Количество оборотов - 8800об/мин;  Вес 2,950 кг, | 12.450 |
|  | **RT-5229**  Гайковерт пневматический мини  Квадрат 1/2" Усилие 520Нм Скорость свободного вращения 8500об/мин Потребление воздуха 115л/мин Вес без упаковки 1,6кг Вес с упаковкой 1,85кг | 8.135 |
|  | **KRW650IW**  Максимальное усилие 650Нм  Квадрат сечением 1/2"  Мощный ударный механизм "TWIN HAMMER"  Прочный корпус из специального сплава  Скорость вращения шпинделя 10000 об/мин  Штуцер подключения сжатого воздуха в комплекте  Масленка в комплекте | 6.298 |
|  | **RT-5275**  Корпус композитный Шпиндель - 1/2" Максимальное усилие - 950Нм Расход воздуха - 145л/мин Максимальное давление на входе - 6,2 бар Количество оборотов - 7500об/мин Резьба на входе - 1/4" Вес - 2,1кг | 6.020 |
|  | **JAI-1114**  Присоединительный квадрат 1/2"DR Частота свободного вращения 9500 об/мин  Крутящий момент mах 1356 Нм Крутящий момент рабочий 880 Нм Давление магистрали mах 6,3 кгс/см² Расход воздуха циклический 207 л/мин  Диаметр воздушного шланга 10 мм Штуцер 1/4"D | 15.880 |
|  | **KRW1500IW**  Максимальное усилие 1500 Нм Квадрат сечением 1/2"  Мощный ударный механизм "TWIN HAMMER" Прочный корпус из специального сплава  Скорость вращения шпинделя 8000 об/мин  Штуцер подключения сжатого воздуха в комплекте.  Масленка в комплекте.  Гайковерт поставляется в пластиковом кейсе с удобной ручкой для переноски  В комплекте с гайковертом поставляются 8 ударных головок и удлинитель | 10.034 |
|  | **NC-4255QH**  Посадочный квадрат 1/2 Максимальное усилие, Нм 1627 Скорость свободного вращения, об/мин 8500  Тип переключателя дисковый, расположен на задней части корпуса.  Тип ударного механизма Twin Hammer  Средний расход воздуха, л/мин 136 Рабочее давление, бар 6.3 | 18.550 |
|  | **RT-5276**  Технические характеристики: Облегченный композитный корпус Twin Hammer Квадрат 1/2" Максимальное усилие 1890Нм Скорость вращения 7200об/мин Максимальное давление на входе 6,2 бар Потребление воздуха 200л/мин Резьба на входе 1/4" Вес 2,29кг | 12.000 |
|  | Гайковерт профессиональный пневматический ударный 1/2", максимальный крутящий момент 1500 Нм., скорость вращения 8000 об/мин., расход воздуха 200 л/мин. | 8.432 |
|  | **RIW-1000/2**  Номинальное напряжение – 21В Номинальная мощность – 800Вт Скорость без нагрузки – 1400/1900/2400об/мин Максимальный крутящий момент – 1000Нм Вал – 12,7мм (1/2’’) Высокая скорость с высоким крутящим моментом Компактный и мощный Удобный в эксплуатации Энергосбер., бесщеточный. | 21.990 |
|  | **RT-5565**  Мощность инструмента позволяет достаточно долго эксплуатировать его без нареканий.  Корпус металлический Шпиндель - 3/4" Максимальное усилие - 1800 Нм Расход воздуха - 650 л/мин Максимальное давление на входе - 6,2 бар Количество оборотов - 7500 об/мин Резьба на входе - Вес - 7,0кг | 14.500 |
|  | **KIRW3600IW**  Максимальное усилие 3600 Нм Квадрат сечением 1"  Мощный ударный механизм "TWIN HAMMER"  Прочный корпус из специального сплава  Скорость вращения шпинделя 3000 об/мин  Штуцер подключения сжатого воздуха в комплекте  Масленка в комплекте | 25.900 |
|  | **KRW5500IW**  Максимальное усилие 5500 Нм Квадрат сечением 1"  Мощный ударный механизм "TWIN HAMMER"  Прочный корпус из специального сплава  Скорость вращения шпинделя 3000 об/мин  Штуцер подключения сжатого воздуха в комплекте  Масленка в комплекте | 29.900 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/82f/1205_923_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/82fa8f262fcfb1ff44a0cb6a96ec0aa0.jpg | **ES3401**  Гайковерт 3/4", ударный. Крутящий момент -1400 Нм. Размер воздушного штуцера: 1/4". Рабочее давление: 6-8 Атм. Ударный  механизм: Twin hammer. Вес: 6,8 кг. Гайковерт применяется в условиях слесарных мастерских, сборочных предприятий, строительных площадок. Полностью  металлический корпус. Регулировка скорости вращения, регулировка усилия затяжки. Корпус гайковерта изготовлен из алюминиевого сплава и стали. | 10.950 |
| Гайковерт пневматический RT-5567, 3/4", 1800Нм, 5000об/мин, 6,2бар, 10,53кг | **RT- 5567**  Ударный пневмогайковерт.  Металлический корпус  Шпиндель - 3/4"  Максимальное усилие - 1800Нм  Расход воздуха - 420л/мин Максимальное давление на входе - 6.2бар  Вес 10,53 кг | 16.500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/d1b/1767_912_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/d1b58d2edca5686d26fc0975cd118cc2.jpg | **ES9880**  Гайковерт 1". Крутящий момент 3200Нм. Пневматический. Ударный. Профессиональный. Длинный вал из легированной стали. Вес: 16,4 кг.  Механизм гайковерта – Pinless Hammer. Корпус металлический с двумя рукоятями. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента. Для грузовых автомобилей, автобусов и производственных предприятий. | 18.950 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/d29/1771_1075_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/d29ee3d1c2b17f7a39a3c49685ac008f.jpg | **ES7800**  Гайковерт 1". Крутящий момент 3800Нм. Пневматический. Ударный. Профессиональный. Длинный вал из легированной стали. Вес: 17,1 кг.  Механизм гайковерта – Pinless Hammer. Корпус металлический с двумя рукоятками. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента. Для грузовых автомобилей, автобусов и производственных предприятий. | 19.950 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/8ad/1766_1143_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/8ad52dbf27180669119be213d8dab0d4.jpg | **ES9993**  Cерия «ПРОФИ». Гайковерт 1". Ударный. Крутящий момент 5000Нм. Пневматический.  Профессиональный. Длинный вал из легированной стали. Вес: 19,5 кг.  Корпус металлический с двумя рукоятями. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента. Для грузовых  автомобилей, автобусов, троллейбусов, спецтехники, производственных предприятий и в нефтегазовой отрасли. | 20.950 |
| https://www.technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/4b3/800_800_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/4b3791c5264dde2dcc801a98cffd36dd.jpg | **RT-5880**  Гайковерт пневматический грузовой  Шпиндель - 1" Максимальное усилие - 3800Нм  Максимальное давление на входе - 6,2бар  Расход воздуха - 650л/мин Вес - 18,0 кг. | 22.650 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/19c/1770_1140_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/19cf59c9b2caa5ab8a4cd372073b4d4c.jpg | **ES9988**  Cерия «ПРОФИ». Гайковерт 1". Ударный. Крутящий момент 6200Нм. Пневматический.  Профессиональный. Длинный вал из легированной стали. Вес: 17 кг.  Корпус металлический с двумя рукоятями. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента. Для грузовых  автомобилей, автобусов, троллейбусов, спецтехники, производственных предприятий и в нефтегазовой отрасли. | 30.950 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/dd5/1778_1135_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/dd57a08315af6b9d41ace3d1cb42ae93.jpg | **ES1060**  Промышленная серия. Гайковерт 1".  Ударный. Крутящий момент 6000Нм. Пневматический. Длинный вал из легированной стали. Вес: 21,5 кг. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего момента.  Для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, спецтехники, производственных и добывающих предприятий (шахты, электростанции) и в нефтегазовой отрасли. | 37.950 |
| https://technosouz.ru/upload/resize_cache/iblock/bbf/1778_1135_142b6530e4a60fc07bdc4dc0c44962f3d/bbfd88eaf7ebf346e14ca408aa257255.jpg | **ES1069**  Самый мощный в линейке  промышленный гайковерт 1-1/4". Ударный. Крутящий момент 7200Нм. Пневматический. Длинный вал из легированной стали. Вес: 21,5 кг. Корпус металлический с двумя рукоятями. Реверс, регулировка скорости, регулировка крутящего  момента. Для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, спецтехники,  производственных и добывающих предприятий, в нефтегазовой отрасли. | 49.950 |