|  |  |
| --- | --- |
| Ижевск +7-912-444-92-01  Казань +7-987-266-56-38  Краснодар +7-989-286-21-45  Волгоград +7-927-510-23-02  Ростов-на-Дону +7-918-99-17-66  Нефтекамск +7-937-315-69-69  Руководитель:  Геннадий +7-912-852-65-03 |  |

Шиномонтажные станки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фото | Модель | Технические характеристики | Цена |
|  | TM5  (220/380) | Шиномонтажный станок **iPRO TM5** предназначен для работы со стальными дисками диаметром 12"-24" и алюминиевыми дисками диаметром 10"-22"   * Самоцентрирующийся 4- кулачковый зажимной механизм поворотного стола * Мощное устройство для отрыва кромки шин с накладкой для бережной работы с дисками и резиной * Эргономичное расположение педалей управления | 119 580 |
|  | TM7  (380) | Шиномонтажный станок **iPRO TM7** предназначен для работы со стальными дисками диаметром до 26" и алюминиевыми дисками диаметром до 24"   * Пневматический автоматический стопорный механизм * Двухскоростное вращения рабочего стола   Отклоняемая пневматическим приводом монтажная стойка.  Манометр контроля давления воздуха смонтирован на монтажной стойке. Накачка - нажатием ногой на педаль. | 194 370 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *IPRO* TM7i  (380) | Шиномонтажный станок **iPRO TM7** предназначен для работы со стальными дисками  диаметром до 26" и алюминиевыми дисками диаметром до 24"   * Пневматический   автоматический стопорный механизм   * Двухскоростное вращения рабочего стола * Самоцентрирующийся 4- кулачковый защитный   механизм поворотного стола Устройство «взрывной» накачки | 218 400 |
|  | *IPRO* TM7A  (380) | Шиномонтажный станок **iPRO TM7A** предназначен для работы со стальными дисками диаметром до 26" и  алюминиевыми дисками диаметром до 24"   * Пневматический   автоматический стопорный механизм   * Двухскоростное вращения рабочего стола * Две рабочие головки: из стали и из высокопрочного полимера | 268 970 |
|  | *IPRO* TM7B  (380) | Шиномонтажный станок **iPRO TM7B** предназначен для работы со стальными дисками диаметром до 26" и  алюминиевыми дисками диаметром до 24"   * Пневматический   автоматический стопорный механизм   * Двухскоростное вращения рабочего стола * Самоцентрирующийся 4- кулачковый зажимной   механизм поворотного стола | 290 760 |
|  | TM41 | **ТМ41** - базовая модель в ассортименте шиномонтажных станков **iPRO**  Предназначена для обслуживания колёс с диаметром дисков от 10 до 22 дюймов при зажиме снаружи и от 12 до 24 дюймов при зажиме изнутри  Станок работает от напряжения 380В | 110 240 |
|  | TM42 | **ТМ42** - базовая модель в ассортименте шиномонтажных станков **iPRO**  Предназначена для обслуживания колёс с диаметром дисков от 10 до 22 дюймов при зажиме снаружи и от 14 до 26 дюймов при зажиме изнутри  Станок работает от напряжения 380В | 117 870 |
|  | ***iPRO*TM6** | **Шиномонтажный станок iPRO TM6**   предназначен для работы со стальными дисками диаметром до 24" и алюминиевыми дисками диаметром до 22"  BL330Автоматический шиномонтажный станок iPRO TM6 с отклоняемой монтажной стойкой, "третьей рукой" и взрывной накачкой | 240 850 |
|  | ТМ8A | ТМ8A - автоматический шиномонтажный станок для монтажа и демонтажа шин легковых автомобилей. Предназначен для работы с дисками диаметром от 10" до 30". С «третьей» рукой, вспомогательным монитором и камерой, подъёмником колёс и взрывной накачкой. | 515 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AL320 | Вспомогательный рычаг AL320 "третья рука" для шиномонтажных станков iPRO [TM7](https://technovector.ru/tire-changers/catalog/shinomontazhnyy-stanok-tm7/) и iPRO [TM7A](https://technovector.ru/tire-changers/catalog/shinomontazhnyy-stanok-tm7a/)  "Третья рука" незаменимый помощник при шиномонтаже жестких и низкопрофильных шин, при этом исключает возможность повреждения диска или резины. | 86 320 |
|  | BL330 | Устройство взрывной  накачки | 24 030 |